**Động cơ encoder 334 xung**

[Động cơ encoder](https://chotroihn.vn/dong-co-encoder-334-xung-khong-giam-toc)là động cơ được dùng để đo tốc độ động cơ và được sử dụng nhiều trong lĩnh vực điện tử, đặc biệt ứng dụng trong việc làm các mô hình điện tử.

**Thông số kỹ thuật của động cơ encoder 334:**

* Điện áp: 5 - 12 VDC
* Dòng điện: 20mA
* Chuẩn Jack 2.0
* Số xung: 334, với 2 kênh A, B lệch pha nhau góc 90 độ
* Độ phân giải: 334x4=1336
* Tốc độ [động cơ](https://chotroihn.vn/dong-co" \t "_blank):
* 5VDC: 1000rpm
* 12VDC: 4300rpm

